#### UCF file created by Project Navigator

# i8051_all.ucf
# used for i8051_all.vhd

NET "clk"  LOC = "T9"  ;
NET "rst_externo"  LOC = "L14"  ;
NET "P_AN3"  LOC = "E13"  ;
NET "P_G"  LOC = "N16"  ;
NET "P_F"  LOC = "F13"  ;
NET "P_E"  LOC = "R16"  ;
NET "P_D"  LOC = "P15"  ;
NET "P_C"  LOC = "N15"  ;
NET "P_B"  LOC = "G13"  ;
NET "P_A"  LOC = "E14"  ;
NET "P_BTN0"  LOC = "M13"  ;
NET "P_BTN1"  LOC = "M14"  ;
NET "P_BTN2"  LOC = "L13"  ;
NET "P_DP"   LOC= "P16";
NET "P_LD7"  LOC = "P11"  ;
NET "P_AN0"  LOC = "D14"  ;
NET "P_AN1"  LOC = "G14"  ;
NET "P_AN2"  LOC = "F14"  ;
NET "RX" LOC="T13";
NET "TX" LOC="R13";

INST "Inst_8051_U_ROM_U_ROM0" LOC = "RAMB16_X1Y2"  ;
INST "Inst_8051_U_ROM_U_ROM1" LOC = "RAMB16_X1Y1"  ;
INST "Inst_8051_U_ROM_U_ROM2" LOC = "RAMB16_X1Y0"  ;
INST "Inst_8051_U_ROM_U_ROM3" LOC = "RAMB16_X1Y3"  ;